**TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022**

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados a 1ª Retificação do Edital - Pregão Eletrônico n° 16/2022, cujo objeto, é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇÃO DE TRABALHOS QUE SERÃO REALIZADOS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA SECRETARIA,** sendo:

1. Ajusta a descrição de alguns itens constantes na tabela do **Anexo I – Especificações Completas do Objeto**, passando a ter a seguinte descrição:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Un** | **Qtd** |
| 1 | 295/80r22,5 14mm prf. de sulco 16 lonas liso  | UN | 28 |
| 2 | 9,5x24 6 lonas R1  | UN | 14 |
| 3 | CAMARA 17.5X25. PARA O CARREGADOR 22.  | UN | 10 |
| 4 | CAMARA DE AR 1100X22.5  | UN | 20 |
| 5 | CAMARA DE AR 14.9X24  | UN | 10 |
| 6 | CAMARA DE AR 22.5 X 80-18  | UN | 18 |
| 7 | CAMARA DE AR 9.5X24  | UN | 14 |
| 8 | CÂMARAS 12X16.5  | UN | 10 |
| 9 | CÂMARAS ARO 24 TR 220  | UN | 80 |
| 10 | CAMARAS DE AR 1000 X 20 TC 131  | UN | 72 |
| 11 | CAMARAS DE AR 14,9X26/28 RADIAL  | UN | 10 |
| 12 | CAMARAS DE AR 16.9 X 24 RADIAL  | UN | 20 |
| 13 | CÂMARAS DE AR 18,4 X 34 RADIAL  | UN | 10 |
| 14 | CÂMARAS DE AR 19,5 X 24 RADIAL  | UN | 20 |
| 15 | CAMARAS DE AR 23,1 X 26 RADIAL  | UN | 10 |
| 16 | CAMARAS DE AR 23.5 X 25 RADIAL  | UN | 10 |
| 17 | CÂMARAS DE AR 750 R 16 RADIAL  | UN | 16 |
| 18 | COLARINHO 23.1 X 26  | UN | 10 |
| 19 | COLARINHOS 1000x20  | UN | 70 |
| 20 | COLARINHOS 750 X 16  | UN | 18 |
| 21 | COLARINHOS ARO 24  | UN | 40 |
| 22 | COLARINHOS ARO 25  | UN | 6 |
| 23 | PNEU 215/50 R 17 91V (índice de carga 615 kg e velocidade 240km/h) profundidade de sulco pode variar entre 7 e 8 mm  | UN | 8 |
| 24 | PNEU 23.1 X 26 60 MM de sulco  | UN | 2 |
| 25 | PNEUS 1000R20 LISO RADIAL 16 LONAS PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 15 MM PARA USO CHÃO E ASFALTO (MISTO).indíce de carga 3000kg  | UN | 46 |
| 26 | PNEUS 1000X20 BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 15 MM PARA USO CHÃO E ASFALTO (MISTO). indíce de carga 3000kg  | UN | 72 |
| 27 | PNEUS 1000X20 LISO COMUM, 16 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 15 MM PARA USO CHÃO E ASFALTO (MISTO)  | UN | 30 |
| 28 | PNEUS 1100 X 22.5 LISO RADIAL 16 LONAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 14MM PARA USO CHÃO E ASFALTO (MISTO)  | UN | 12 |
| 29 | PNEUS 12,5x80x18 12 LONAS R4, DIAGONAL  | UN | 10 |
| 30 | PNEUS 12X16.5 12 LONAS DIAGONAL  | UN | 6 |
| 31 | PNEUS 14.9 X 24 - 12 LONAS  | UN | 4 |
| 32 | PNEUS 1400X24 16 LONAS - G2 DIAGONAL  | UN | 76 |
| 33 | PNEUS 16.9X24 10 LONAS R4 DIAGONAL  | UN | 4 |
| 34 | PNEUS 165/70R13 86T (índice de carga 530 kg e velocidade 190km/h) Profundidade de sulco pode váriar entre 7 e 8 mm de acordo com o fabricante  | UN | 24 |
| 35 | PNEUS 17.5x25 16L E3/L3 (PEDRA) 22 MM PROF. SULCO DIAGONAL  | UN | 6 |
| 36 | PNEUS 175/70 R.14 (índice de carga 560 kg e velocidade 190km/h) Profundidade de sulco entre 7 e 8 mm conforme fabricante  | UN | 40 |
| 37 | PNEUS 175/70/R13 82T (índice de carga 475kg e velocidade 190km/h) Profundidade de sulco entre 7 e 8 mm de acordo como fabricante  | UN | 38 |
| 38 | PNEUS 18.4X 34 12 LONAS DIAGONAL (capacidade de carga Aprox 3370 kg)  | UN | 4 |
| 39 | PNEUS 185/70 R 14, 88 H (índice de carga 560kg e velocidade 210km/h) Profundidade de sulco pode variar entre 7 e 8 mm conforme o fabricante.  | UN | 70 |
| 40 | PNEUS 185X65 R15 88H (índice de carga 560 kg e velocidade 210 km/h)  | UN | 16 |
| 41 | PNEUS 19.5X24 12 LONAS DIAGONAL (capacidade carga Aprox. 3450 kg)  | UN | 16 |
| 42 | PNEUS 195/55R 16 91V (índice de carga 615kg e velocidade 240km/h) pneus de passeio profundidade de sulco pode variar entre 7 e 8mm conforme fabricante  | UN | 28 |
| 43 | PNEUS 195/55R15 85V (índice de carga 515kg e velocidade 240km/h) Profundidade de sulco pode variar entre 7 e 8 mm conforme fabricante  | UN | 52 |
| 44 | PNEUS 195/65 R15 91H ( índice de carga 615kg e velocidade 210km/h) prof de sulco pode variar entre 7 e 8 mm conforme fabricante  | UN | 42 |
| 45 | PNEUS 205/55 R16 91V (índice de carga 615kg e velocidade 240 km/h) profundidade de sulco pode variar entre 7 e 8 mm  | UN | 14 |
| 46 | PNEUS 215/75/17,5 LISO RADIAL, 16 LONAS PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 12 MM. VELOCIDADIDA 110KM/H  | UN | 30 |
| 47 | PNEUS 215X75X17,5 BORRACHUDO RADIAL, 16 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 13 MM VELOCIDADE 110KM/H  | UN | 76 |
| 48 | PNEUS 225/70.16 LISO 103H  | UN | 30 |
| 49 | PNEUS 225/75R16C - 118/116R  | UN | 20 |
| 50 | PNEUS 23.5 X 25 16 LONAS E3/L3 33MM DIAGONAL  | UN | 4 |
| 51 | PNEUS 275/80/22,5 BORRACHUDO - RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 15 MM PARA USO NO CHÃO E ASFALTO (MISTO).  | UN | 160 |
| 52 | PNEUS 275/80/22,5 LISO RADIAL 16 LONAS PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 15 MM PARA USO CHÃO E ASFALTO (MISTO)  | UN | 66 |
| 53 | PNEUS 750X16 BORRACHUDO COMUN 12 LONAS  | UN | 8 |
| 54 | PNEUS 750X16 LISO COMUN 12 LONAS  | UN | 8 |

1. Ficam mantidas as demais disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2022, inclusive a data de abertura das propostas no **dia 27/06/2022 às 09h**.

Tapejara RS, 13 de junho de 2022.

**EVANIR WOLFF**

Prefeito Municipal de Tapejara