**TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022**

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados a 1ª Retificação do Edital - Pregão Eletrônico n° 27/2022, cujo objeto, é a **AQUISIÇÃO DE** **EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE**, sendo:

1. Fica alterada a descrição dos itens **1 e** **2,** constantes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, onde se lê:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Un** | **Qtd** |
| 1 | DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO ACIMA DE 8 TONELADAS Com capacidade volumétrica com mínimo 3.8 metros cúbicos | UN | 1,0000 |
| 2 | DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO DE 6 TONELADAS Com capacidade volumétrica com mínimo 3.3 metros cúbicos | UN | 1,0000 |

**Leia-se:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Un** | **Qtd** |
| 1 | DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO ACIMA DE 8 TONELADAS Com capacidade volumétrica com mínimo de 3.8 metros cúbicos, rodados tandem aro 16 polegadas, com pneus novos 7.50x16, com sistema de distribuição a lanço com sistema hidráulico da esteira que possibilita distribuição uniforme, com esteira de distribuição mínima de 725 mm, acionamento dos discos pela tomada de força do trator, pintura a pó poliéster (interna e externa). Certificação da NR 12. Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator. Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica, garantindo precisão na distribuição. | UN | 01 |
| 2 | DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO DE 6 TONELADAS Com capacidade volumétrica com mínimo de 3.3 metros cúbicos, rodados tandem aro 16 polegadas, com pneus novos 7.50x16, com sistema de distribuição a lanço com sistema hidráulico da esteira que possibilita distribuição uniforme, com esteira de distribuição mínima de 725 mm, acionamento dos discos pela tomada de força do trator, pintura a pó poliéster (interna e externa). Certificação da NR 12. Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator. Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica, garantindo precisão na distribuição. Largura de distribuição de 7 a 16 metros. | UN | 01 |

1. Altera a data de abertura das propostas para o dia **04/08/2022 ás 09 horas** e o envio de Propostas/Documentos para: **até às 08h59min do dia 04/08/2022**.
2. Ficam mantidas as demais disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2022.

Tapejara RS, 19 de julho de 2022.

**EVANIR WOLFF**

Prefeito Municipal de Tapejara